**附件1：**

**移动隔断墙采购需求参数**

1、名称：可移动隔断墙；  
2、材料：密度板+铝合金+玻璃，框架及脚撑采用铝合金材质，密度板采用环保E1板材，密度板中间要加木条支撑，玻璃采用有机透明玻璃；  
3、厚度：总体厚度（不含脚撑）不小于32mm，单层密度板厚度不小于4mm，玻璃厚度不小于4mm；

4、样式：板材分成上下两块，中间带有金属边框，板材采用白色，边框采用炭黑色，板材上方为有机透明玻璃，玻璃高度为30CM左右，脚撑采用固定式金属脚撑，两块板之间采用铰链连接；  
5、高度：隔断墙高度统一为2米；

6、长度：总长度为66米，分成8条直线连接，每条直线的具体长度需中标方去准确测量再定制；  
7、开门：需开门10扇，每扇门宽度约为1.2米，其中对开门4扇，单开门2扇；  
8、包含安装及辅材。