水控卡机参数

基于ARM Cortex-M4

支持卡片类型：Mifare1卡、CPU卡、SIM/UIM-PASS卡

计价方式：支持计时、计量收费方式

 支持平台设置计费周期、计费精度等参数

防水等级：IP68

读卡距离：0~5cm

读卡时间：<0.3s

工作频率：13.56MHz

显示模式：1.8寸 128\*64点阵模式

 支持中文字库显示

 支持二维码显示

通讯方式：485通讯

口径：DN15

电磁阀寿命：10万次

名单容量：全名单

计费精度：0.01元

密码键盘：14键电容密码键盘

蓝牙：BLE 4.0蓝牙

工作电压:12VDC

工作环境：0-50℃

水温温度：0~90℃

流量计：脉冲数30个/L，2级计量精准

水表公称最大压力1.6Mpa，常规压力0.38~0.8Mpa；

尺寸：165\*76\*100mm

水表支持竖装，最大误差±5%