**2025年计算机信息系教学设备采购**

# 采购需求

（一）设备需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| 1 | 无线路由器 | 六天线，千兆 | 2个 |
| 2 | 交换机 | 二层非网管交换机，交换容量52Gbps，包转发率39Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持云端发现，云端查看设备状态。 | 2台 |
| 3 | 移动硬盘 | 1T，SSD | 2个 |
| 4 | 非屏蔽网线 | 标准 :屏蔽六类非屏蔽双绞线符合行业标准 YD/T (1019-2013).99.99铜标准。 1.结构:单股裸铜线、聚乙烯(HDPE)绝缘、两根绝缘导体对绞、具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能; 2.导体:实芯铜导体，直径4\*2\*0.57MM（编织网+金色铝箔） 3.导体电阻:100KM/8.7Ω 4.线对: 四对，色谱为:蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白; 5.线芯:四对绞合; 6.护套:阻燃护套; 7.护套颜色:蓝色 8.305米/箱 | 5箱 |
| 5 | 水晶头 | RJ45，六类，100个/盒 | 8盒 |
| 6 | 屏蔽网线 | 标准 :屏蔽六类非屏蔽双绞线符合行业标准 YD/T (1019-2013).99.99铜标准。 1.结构:单股裸铜线、聚乙烯(HDPE)绝缘、两根绝缘导体对绞、具有每线对隔离的十字骨架结构，以减少线对信号传输干扰和增加物理机械抗性，保证系统的传输性能; 2.导体:实芯铜导体，直径4\*2\*0.57MM（编织网+金色铝箔） 3.导体电阻:100KM/8.7Ω 4.线对: 四对，色谱为:蓝/蓝白、橙/橙白、绿/绿白、棕/棕白; 5.线芯:四对绞合; 6.护套:阻燃护套; 7.护套颜色:蓝色； 8.305米/箱 | 1箱 |
| 7 | 屏蔽水晶头 | 加厚镀金网络接头，100个/盒 | 4盒 |
| 8 | 信息模块 | RJ45，网络模块六类千兆 | 200个 |
| 9 | 双口面板 | 双口网线面板，免打线直插式86型暗装，网络插座六类千兆 | 50个 |
| 10 | 屏蔽模块及面板 | 网络万兆屏蔽86型 | 40个 |

# （二）其他需求（并提供承诺书）

1. 路由器、交换机、网线、面板模块等需提供施工安装服务，报价需包含施工安装费用。
2. 供货时间：中标签订合同后三天内供货，如不能按时供货，视为自动放弃并赔偿相应损失；
3. 付款方式：在设备满足招标参数及施工安装经采购人代表认定合格后，一次性付清所有货款。

# 采购预算

采购预算合计12850元。

联系人：梁老师，13905574860，QQ：2450094460@QQ.com