宿州职业技术学院机电工程系机电相关专业实习实训耗材采购项目

1、项目名称：宿州职业技术学院机电工程系实习实训耗材采购项目

3、采购项目类型：货物类

4、资金预算：最高限价12000元

5、供货时间：签订合同后3日内完成供货。

6、交货地点：宿州职业技术学院

7、采购内容：实习实训耗材，详见附表

8、运货要求
（1）包装要求
 供应商应对所有耗材进行合理包装，确保各类耗材在运输过程中不会因相互碰撞、挤压等原因造成损坏。电工工具类应采用专门的工具箱进行收纳，电子元器件需用防静电包装材料包装，机械零部件可根据其尺寸、形状选用合适的纸盒、塑料盒等进行分装，其他耗材也要做好相应的防潮、防破损包装措施。
（2）运输方式及安全性
优先选择安全可靠、运输时间有保障的运输方式，如厢式货车运输等，避免货物遭受日晒、雨淋等恶劣天气影响。运输过程中需确保货物固定牢固，防止因路途颠簸出现移位、散落等情况，对于易碎、易损的耗材要做好额外的防护缓冲措施。
（3）运输标识
在货物外包装上应清晰标注“机电一体化专业实习耗材”字样，同时标明内装货物的大致类别（如电子元器件、机械零部件等）、易碎物品标识（若有）、轻拿轻放标识以及收货方的名称、地址、联系电话等信息，便于运输过程中的识别与交接。

9、质量保证及售后服务：

供应商所提供的所有耗材必须为全新正品，符合国家相关质量标准及规定的各项质量要求。如发现所供货存在质量问题，供应商在接到通知后2天内响应，并及时完成退换货或维修等处理措施，确保实习教学活动不受影响。

附：技术条款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 磁性开关 | CS1-J | 只 | 10 |
| 2 | 磁性开关 | CS1-G | 只 | 10 |
| 3 | 气管 | 4mm | 米 | 100 |
| 4 | 光电开关 | M12 | 只 | 10 |
| 5 | 接近开关 | M12 | 只 | 10 |
| 6 | 双层接线端子排 | UKK5 2.5-4MM | 只 | 500 |
| 7 | 漏电保护器 | DZ47sLE 2P 10A | 只 | 10 |
| 8 | 漏电保护器 | DZ47sLE 3P+N 10A | 只 | 10 |
| 9 | 开关电源 | LRS-75-24 | 只 | 10 |
| 10 | 交流接触器 | CJX2s-1210 220V 50Hz | 只 | 10 |
| 11 | 热继电器 | NR4-63 1.6A | 只 | 10 |
| 12 | 交流接触器 | CJX1-9/22(220V) | 只 | 20 |
| 13 | 继电器底座 | CDZ9L-52P小座 | 只 | 20 |
| 14 | 中间继电器 | CDZ9L-52P(带灯)DC24V | 只 | 20 |
| 15 | 按钮 | LA38-11BN自复 黄 | 只 | 30 |
| 16 | 按钮 | LA38-11BN自复 绿 | 只 | 30 |
| 17 | 按钮 | LA38-11BN自复 红 | 只 | 30 |
| 18 | 按钮支架 | LA38 | 只 | 50 |
| 19 | 端子排 | TB-1520 | 只 | 20 |
| 20 | 端子排 | TB-1510 | 只 | 20 |
| 21 | 铝合金导轨 | K5600 | 只 | 20 |
| 22 | 线槽 | 30\*30 | 根 | 10 |
| 23 | 水晶头 | 超五类 | 只 | 100 |
| 24 | PLC | 1214C（DC/DC/DC） | 只 | 4 |